資料1

ラズベリーパイおよびPCのリモートコントロール

（「RealVNC」が提供するVNC Connect（５台までフリー）使用）

1．前提

接続元デバイスに「VNC Viewer」、接続先ラズパイおよびPCに「VNC Server」がインストールされているとする（インストールの仕方は、「VNC Connect」簡単で手軽なリモートコントロールソフト、で検索すると解説があります）。

2．ラズパイ、PCのPCによるリモートコントロール

(1)接続元PCのウインドーズスタートからRealVNCをクリック、表示されたVNCViewerをクリック。

(2)表示された入力枠に、VNC Server addressを入力（今回は、ラズパイはIPアドレス、PCは接続先のPCのIDを入力）

(3)ラズパイはその後、IDとPWを聞いてくるので入力する。PCはPWのみ聞いてきた。

3．参考

1. ラズパイのIPアドレスの確認方法

無線のマークにマウスをもっていくと表示される。

1. PCのIDの確認

「windous」キーを押しながらｘを入力、Windows PowerShellをクリック、入力プロンプト（＊＊＊＊＞）が出たら、hostnameと入力すると表示される。（IPアドレスはipconfigと入力すると表示される（IPv4のところ））。

グラフィカル ユーザー インターフェイス, アプリケーション

自動的に生成された説明